Voltar ao Índice

# Especificações

Esta seção oferece informações de especificações dos adaptadores sem fio da Intel®. A seguinte lista pode não incluir tudo.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 e Intel® Centrino® Wireless-N 135

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte para Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 105: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baixo consumo e Bluetooth 3.0 +HS)
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para as normas 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de recursos IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Fator de forma | Mini-placa e Meia-mini-placa PCI Express*
SKUs | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini-placa: Largura 50,80 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 2,41 GHz a 2,474 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bits) e Windows Vista* (32 e 64 bits), Ubuntu Linux*
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para as normas 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802,1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Criptografia | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 e Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte para Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Nenhum Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth de baixo consumo e Bluetooth 3.0 +HS)
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para as normas 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, WPA2-Empresarial, WMM, WPS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de recursos IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 e Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede | 802.11a/b/g/n (varia de adaptador para adaptador) e Bluetooth 3.0 + HS
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Padrões de rede WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versão 3.0 + HS
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede | 802.11a/b/g/n e Bluetooth 4.0
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versão 4.0 (3.0 + HS)
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de frequência | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuração MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de recursos IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Conformidade com normas | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de recursos do perfil do sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: WiMAX versão 1 para portáteis, Wave II. Suporta perfis 3A e 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: WiMAX versão 1 para portáteis, Wave II. Suporta perfis 3A, 5A/C, 1A/B e 5BL
Segurança | Protocolo de gerenciamento chave (Key Management Protocol -PKMv2)
Criptografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits, baseada na criptografia AES
WiMAX
Faixa de frequência | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 a 2,4 GHz / 2,496 a 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 a 2,4 GHz / 2,496 a 2,690 GHz / 3,4 a 3,8 GHz
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Mídia sem fio | Modo duplex: operações TDD | OFDMA (SOFDMA) escalável: 512 e 1024 FFT
permutação de sub-portadora: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Larguras de banda do canal: 5 MHz e 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Larguras de banda do canal: 5, 7, 8,75 e 10 MHz
Conjunto de recursos da versão de rede WiMAX | SPWG/NWG versão 1.5
Taxa de dados | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: DL de até 10 Mbps e UL de até 4 Mbps na velocidade de pico (desempenho OTA, canal de 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: DL de até 20 Mbps e UL de até 6 Mbps na velocidade de pico (desempenho OTA, canal de 10 MHz)
Potência de saída do transmissor de RF | Conformidade com potência da classe 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fator de forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Mini-placa completa e Meia-mini-placa PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Meia-mini-placa PCI Express*.
Dimensões | Mini-placa completa: Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm Meia-mini-placa: Largura 1,049 pol. x Comprimento 1,18 pol. x Altura 0,18 pol. (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits) Windows* 8 (32 bits e 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Fatores de forma | Meia-mini-placa e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os formatos
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Modelo 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportados pelos seguintes adaptadores Modelo 7260HMW Modelo 7260NGW
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Fatores de forma | Meia-mini-placa, M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe, USB 2.0 para ambos os formatos
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência (Ver acima, nem todas as bandas suportadas por todos os adaptadores) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais 802.11n | Todos os adaptadores: Streams espaciais 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportados pelos seguintes adaptadores Modelo 7260HMW AN Modelo 7260NGW AN Modelo 7260HMW BN Modelo 7260NGW BN
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Fatores de forma | Meia-mini-placa e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os formatos
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Modelo 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Até 433 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportados pelos seguintes adaptadores Modelo 3160HMW Modelo 3160NGW
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modelo 3165NGW)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Até 433 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Fatores de forma | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Até 433 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72.2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Geral
Sistemas operacionais | Linux, Windows* 8.1 (64-bit), Windows® 10 (64-bit)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modelo 7265NGW)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modelo 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportados pelos seguintes adaptadores Modelo 7265NGW
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelos 7265NGW AN e 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modelo 7265NGW BN)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência (Ver acima, nem todas as bandas suportadas por todos os adaptadores) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais 802.11n | Todos os adaptadores: Streams espaciais 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportados pelos seguintes adaptadores Modelo 7265NGW AN Modelo 7265NGW NB Modelo 7265NGW BN
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Fatores de forma | Meia-mini-placa e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os formatos
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modelo 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportados pelos seguintes adaptadores Modelo 8260NGW
Geral
Sistemas operacionais | Windows* 7 (32 bits e 64 bits), Windows* 8 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modelos 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6g M.2 1216: 0,6g
Diversidade de antenas | Suportado
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: PCIe, USB ou UART (M.2 1216 apenas)
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Android
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gerenciamento protegidos, Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto, Wi-Fi Miracast* como Origem.
Padrão de WLAN IEEE | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802,11REVmc
Roaming | Suporta roaming contínuo entre pontos acesso
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 4.2, BLE
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, Coexistência LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Modelo 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modelo 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, Coexistência LTE, M.2 1216 SD
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modelos 9260NGW e 9260D2WL)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máximo (parte superior)/ 0,1 mm máximo (parte inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Diversidade de antenas | Suportado
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome*
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED * a/b/g/n/ac com recursos wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gerenciamento protegidos, Wi-Fi Miracast* como Origem e Wi-Fi Direct*.
Padrão de WLAN IEEE | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802,11REVmc
Roaming | Suporta roaming contínuo entre pontos acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ao usar canais de 160MHz
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modelos 9461NGW/9461D2W)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Diversidade de antenas | Suportado
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento | 0ºC a +80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED * a/b/g/n/ac com recursos wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gerenciamento protegidos, Wi-Fi Miracast* como Origem e Wi-Fi Direct
Padrão de WLAN IEEE | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802,11REVmc
Roaming | Suporta roaming contínuo entre pontos acesso
Bluetooth | Bluetooth® 5
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Regulamentos | Para obter uma lista de aprovações por países, entre em contato com seus representantes locais da Intel.
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antena única
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antena única
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | 433 Mbps ao usar canais de 80 MHz
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modelos 9462NGW/9462D2W)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Diversidade de antenas | Suportado
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento | 0ºC a +80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED * a/b/g/n/ac com recursos wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gerenciamento protegidos, Wi-Fi Miracast* como Origem e Wi-Fi Direct
Padrão de WLAN IEEE | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802,11REVmc
Roaming | Suporta roaming contínuo entre pontos acesso
Bluetooth | Bluetooth® 5
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Regulamentos | Para obter uma lista de aprovações por países, entre em contato com seus representantes locais da Intel.
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversas antenas
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversas antenas
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | 433 Mbps ao usar canais de 80 MHz
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (Modelos 9560NGW/9560D2W)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6g M.2 1216: 0,6g
Diversidade de antenas | Suportado
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome*
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com recursos wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gerenciamento protegidos, Wi-Fi Miracast* como Origem e Wi-Fi Direct* (Somente para Microsoft Windows*).
Padrão de WLAN IEEE | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802.11-2016
Roaming | Suporta roaming contínuo entre pontos acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ao usar canais de 160MHz
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Fatores de forma | M.2 tipo 3030
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP = 2 PCI Express, USB e DP. Interface do módulo M10041 do Intel® Wireless Gigabit-Antenna com X-FL e uma dedicada para Bluetooth
Conector da interface da antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país) | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | Controle DMG PHY, DMG SC PHY | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7* e Microsoft Windows 8.1* com modo de espera conectado
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Fatores de forma | M.2 tipo 3030
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP = 2 PCI Express, USB e DP. Interface do módulo M10041 do Intel® Wireless Gigabit-Antenna com X-FL e uma dedicada para Bluetooth
Conector da interface da antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país) | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | Controle DMG PHY, DMG SC PHY | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7* e Microsoft Windows 8.1* com modo de espera conectado
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Fatores de forma | M.2 tipo 2230
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP = 2 PCI Express, USB e DP. Interface para Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ou Módulo M10042 utilizando X-FL (cabo coaxial único para conduzir energia, IF e controle)
Dimensões | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5mm Max (Parte superior)/ 0,1mm max (parte inferior)]
Conector da interface da antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país) | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | Controle DMG PHY, DMG SC PHY | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7* e Microsoft Windows 8.1* com modo de espera conectado
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Quadros de gerenciamento protegidos. Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP, AES-GCMP, TKIP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [Máximo 1,5mm (Parte superior)/ máximo 0,1mm (parte inferior)]
Peso | M.2 2230: 2,4g
Diversidade de antenas | Suportado
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: PCIe, Interface USB para Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10101 utilizando X-FL (cabo coaxial único para conduzir energia, IF e controle)
Temperatura operacional (Escudo adaptador) | 0 a +80ºC
Unidade não operacional | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10, Linux* (suporte de recurso limitado), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Quadros de gerenciamento protegidos, Wi-Fi Direct* para dispositivos de comunicação ponto a ponto, Wi-Fi Miracast como Origem
Padrão de WLAN IEEE | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802,11REVmc
Roaming | Suporta roaming contínuo entre pontos de acesso correspondentes
Bluetooth | Bluetooth modo duplo* 4.2, BLE
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país) | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | Controle DMG PHY, DMG SC PHY | UNII de 5GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Streams espaciais | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, AES-CCMP
Criptografia e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Fatores de forma | M.2 tipo 3030
Interfaces elétricas | M.2 Key 1-DP = 2 PCI Express, USB e DP. Interface do módulo M10041 do Intel® Wireless Gigabit-Antenna com X-FL e uma dedicada para Bluetooth
Conector da interface da antena | X.FL
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Mídia sem fio | Controle DMG PHY, DMG SC PHY
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país
Streams espaciais | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Segurança sem fios
Autenticação | WPA2-pessoal (WSC - configuração simples de WiFi)
Criptografia | AES-GCMP de 128 bits
Funções criptográficas adicionais
Decodificador de chaves públicas | RSA-2048
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7* e Microsoft Windows 8.1* com modo de espera conectado
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP simultâneos
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensões | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (blindagem incluída)
Peso | 2 gramas
Interfaces elétricas | Módulos soldados possuem um layout proprietário. Interface para Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R utilizando X-FL (cabo coaxial único para conduzir energia, IF e controle)
Conector da interface da antena | X.FL
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Segurança sem fios
Autenticação | WPA2-pessoal (WSC - configuração simples de WiFi)
Criptografia | AES-GCMP de 128 bits
Funções criptográficas adicionais
Decodificador de chaves públicas | RSA-2048
Geral
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* com standby conectado, Microsoft Windows 10* com standby conectado

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Dimensões (L x A x P) | M.2 4230: 42 mm x 30 mm x 2,6 mm [1,5 mm máximo (parte superior)/ 0,1 mm máximo (parte inferior)]
Peso | 5,16 gramas
Controle Ligar/Desligar rádio | Suporte do Hardware
Interfaces elétricas | M.2 Key G (definida pelo usuário). Interface para Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101 Module utilizando X-FL (cabo coaxial único para conduzir energia, IF e controle) até 2 módulos
LEDs e suporte GPIO | Dois LEDs de condução ou LED multicolorido com 4 estados, botão Recuperação, botão Atividade com ação configurável
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura operacional (Escudo adaptador) | 0 a 80ºC
Unidade não operacional | RH de 50% a 90% sem condensação (em temperaturas de 25 °C a 35 ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sistemas operacionais | Nenhuma
Certificação WiFi(R) Alliance* | N/D
Segurança sem fios
Autenticação | WPA2-pessoal (WSC - configuração simples de WiFi)
Criptografia | AES-GCMP de 128 bits
Funções criptográficas adicionais
Decodificador de chaves públicas | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R Module
Dimensões (L x A x P) | 7 mm x 19,3 mm x 1,8 mm
Peso | 1 grama
Interface do conector de antena | X.FL
Temperatura operacional (Escudo adaptador) | 0 a 80ºC
Unidade não operacional | RH de 50% a 90% sem condensação (em temperaturas de 25 °C a 35 ºC)

## Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Dimensões (L x A x P) | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (blindagem incluída)
Peso | 2 gramas
Controle Ligar/Desligar rádio | Suporte de hardware e software
Interfaces elétricas | Módulos soldados possuem um layout proprietário. Interface para Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 Module utilizando X-FL (cabo coaxial único para conduzir energia, IF e controle)
Saída do LED | Liga/Desliga
Padrões de rede IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura operacional (Escudo adaptador) | 0 a 80ºC
Unidade não operacional | RH de 50% a 90% sem condensação (em temperaturas de 25 °C a 35 ºC)
Modulação de frequência | 60 GHz (802.11ad)
Faixa de frequência | 57 GHz a 64 GHz (de acordo com o país)
Modulação | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canais | 1, 2 e 3, sujeitos às regras do país
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10* com modo espera conectado
Segurança sem fios
Autenticação | WPA2-pessoal (WSC - configuração simples de WiFi)
Criptografia | AES-GCMP de 128 bits
Funções criptográficas adicionais
Decodificador de chaves públicas | RSA-2048
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R Module
Dimensões (L x A x P) | 7,5 mm x 24,5 mm x 1,8 mm
Peso | 1 grama
Interface do conector de antena | X.FL
Temperatura operacional (Escudo adaptador) | 0 a 80ºC
Unidade não operacional | RH de 50% a 90% sem condensação (em temperaturas de 25 °C a 35 ºC)

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Modelos AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máximo (parte superior)/0,1 mm máximo (parte inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | RH de 50% a 90% sem condensação (em temperaturas de 25 °C a 35 ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com 2 funções de onda WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Padrão de WLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 e alterações selecionadas (cobertura de recursos selecionada) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; medição precisa de tempo baseado em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2* pessoal e empresarial; WPA3* (suporte a SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, TKIP, AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Regulamentos | Para obter uma lista de aprovações por países, entre em contato com seus representantes locais da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modelo AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
Modelo AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coexistência LTE
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Mídia sem fio | 5 GHz UNII: acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Modelos AX200NGW/AX200D2WL)

Geral
Dimensões (L x A x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máximo (parte superior)/0,1 mm máximo (parte inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controle Ligar/Desligar rádio | Suportado
Interface do conector | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | RH de 50% a 90% sem condensação (em temperaturas de 25 °C a 35 ºC)
Sistemas operacionais | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação WiFi(R) Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com 2 funções de onda WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Padrão de WLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 e alterações selecionadas (cobertura de recursos selecionada) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; medição precisa de tempo baseado em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2* pessoal e empresarial; WPA3* (suporte a SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA&apos;)
Criptografia | WEP de 64 bits e 128 bits, TKIP, AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Regulamentos | Para obter uma lista de aprovações por países, entre em contato com seus representantes locais da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
Modelo AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coexistência LTE
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Mídia sem fio | 5 GHz UNII: acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados | Todas as taxas de dados são máximos teóricos.
Taxas de dados do IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Taxas de dados do IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados do IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade