Voltar ao índice

# Informações sobre regulamentação

Esta secção fornece informações sobre regulamentação para os seguintes adaptadores sem fios:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

> NOTA: Devido ao estado de evolução dos regulamentos e normas no domínio das redes locais sem fios (IEEE 802.11 e outras normas semelhantes), a informação proporcionada neste documento está sujeita a alterações. A Intel Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste documento.

## Adaptadores sem fios Intel WiFi/WiMAX

As informações desta secção suportam os seguintes adaptadores sem fios:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Consulte as Especificações para ver as especificações completas dos adaptadores sem fios.

> NOTA: Nesta secção, todas as referências ao "adaptador sem fios" referem-se a todos os adaptadores listados acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informações para o utilizador
- Informações sobre regulamentação
- ID regulamentar
- Informações para os OEM e integradores anfitriões

### INFORMAÇÕES PARA O UTILIZADOR

### Avisos de segurança

#### Exposição a radiofrequência da FCC, E.U.A.

A FCC, com a sua ação através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia eletromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. O adaptador sem fios cumpre os Limites de Exposição Humana indicados na Parte 2, 15C e 15E das Regras da FCC, juntamente com orientações dos artigos KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. O correto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de adaptadores sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos diretores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de dispositivos eletrónicos equipados com adaptadores sem fios em aviões está sujeita aos regulamentos de cada companhia aérea comercial.
  - A utilização de adaptadores sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (incluindo este adaptador sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o transmissor tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: O adaptador sem fios não foi concebido para utilização com antenas direcionais de elevado ganho.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da companhias aéreas comerciais podem proibir o funcionamento no ar de dispositivos eletrónicos equipados com dispositivos sem fios de radiofrequência (adaptadores sem fios) porque os sinais podem interferir com instrumentos fundamentais dos aviões.

Atenção: não é permitida a utilização de equipamento de 60 GHz/802.11ad em aviões segundo a norma §15.255 da FCC. Os integradores OEM e anfitriões devem ter esta regra da FCC em consideração em dispositivos anfitriões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com adaptadores sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e

Atenção: devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correta seleção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

#### Interoperabilidade sem fios

O adaptador sem fios foi concebido para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11g compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11n provisória 2.0 compatível com a rede sem fios
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 compatível
- Certificação Wireless Fidelity, tal como definida pela Wi-Fi Alliance
- Certificação WiMAX definida pelo fórum WiMAX

#### O adaptador sem fios e a sua saúde

O adaptador sem fios, tal como outros dispositivos, emite energia eletromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido pelo adaptador sem fios, no entanto, é inferior à energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O adaptador sem fios funciona dentro das diretrizes encontradas nas recomendações e nas normas de segurança da radiofrequência. Essas normas e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do adaptador sem fios poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações podem incluir:

- Utilização do adaptador sem fios em aviões ou
- Utilização do adaptador sem fios em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de adaptadores sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), deve pedir autorização para utilizar qualquer dispositivo sem fios com o adaptador antes de o ligar.

### INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### E.U.A. - Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Este adaptador sem fios está limitado à utilização interior devido à utilização dos intervalos de frequências de 5,15 a 5,25 GHz e de 5,47 a 5,75 GHz. Não são fornecidos controlos de configuração para os adaptadores sem fios Intel® que permitam qualquer alteração na frequência de funcionamento fora da autorização da FCC para operação nos EUA de acordo com a Parte 15.407 das regras da FCC.

- Os adaptadores sem fios Intel® destinam-se apenas a integradores de OEM.
- Os adaptadores sem fios Intel® não podem estar instalados em partilha de locais com qualquer outro transmissor exceto se aprovado pela FCC.

Este adaptador sem fios cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

#### Declaração de Interferência de dispositivos de Classe B

Este adaptador sem fios foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este adaptador sem fios gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fios não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este adaptador sem fios causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena de receção do equipamento que está a sofrer interferências.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fios e o equipamento que está a sofrer interferências.
- Ligue o computador com o adaptador sem fios a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o equipamento que está a sofrer interferências está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O adaptador tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

### Considerações relativas à aprovação de segurança

Este dispositivo foi aprovado relativamente à segurança enquanto componente e destina-se exclusivamente à utilização como parte do equipamento completo, sendo que a aceitação da combinação é determinada pelas entidades reguladoras competentes. Para a instalação, devem ser considerados os seguintes aspetos:

- Deve ser instalado num equipamento anfitrião em conformidade com o requisito UL/EN/IEC 60950-1, 2.ª edição, incluindo as disposições gerais relativas a design de isolamento 1.6.2, especificamente o parágrafo 1.2.6.2 (isolamento à prova de fogo).
- O dispositivo deverá ser alimentado por uma fonte SELV quando instalado no equipamento de utilização final.
- Deverá ser efetuado um teste de resistência ao calor no produto final, em conformidade com o requisito UL/EN/IEC 60950-1, 2.ª edição.

### Baixo conteúdo de halogéneo

Aplicável apenas a retardadores de chama bromados e clorados (BFR/CFR) e PVC no produto final. Os componentes Intel, assim como os componentes adquiridos no conjunto final, estão em conformidade com os requisitos JS-709, e o circuito impresso/substrato está em conformidade com os requisitos da norma IEC 61249-2-21. A substituição de retardantes de chama de halogéneo e/ou PVC poderá não ser melhor para o ambiente.

### Japão

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Coreia

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Aprovações de rádio

Para determinar se pode utilizar o dispositivo de redes sem fios num país específico, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo está listado no documento de Orientação Regulatória OEM do fabricante.

### Informações dos Países com Certificação Modular sobre Regulamentações

Está disponível uma lista de países que exigem notas sobre regulamentação. Note que as listas incluem apenas os países que exigem notas e não todos os países certificados. Para encontrar as informações de um país com notas sobre regulamentação para o seu adaptador, siga estes passos:

1. Abra este Web site: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique na ligação para o seu adaptador.
3. Clique no Documento de Marcação de Regulamentação relativo ao seu adaptador.

### INFORMAÇÕES PARA OS OEM e INTEGRADORES ANFITRIÕES

As diretrizes descritas no presente documento são fornecidas aos integradores OEM ao instalar adaptadores sem fios Intel® em plataformas anfitriãs, notebooks ou tablets. O cumprimento destes requisitos é necessário para satisfazer as condições de conformidade com as regras da FCC, incluindo relativamente à exposição à radiofrequência. Ao satisfazer todas as diretrizes de instalação e tipos de antenas aqui descritas, os adaptadores sem fios Intel® podem ser incorporados em plataformas anfitriãs, notebook e tablet, sem outras restrições. Se qualquer uma das diretrizes aqui descritas não for cumprida, poderá ser necessária a realização de testes adicionais e/ou a obtenção de aprovação adicional por parte do OEM ou do integrador. O OEM ou o integrador é responsável pela determinação do teste de regulamentação de anfitrião necessários e/ou pela obtenção das aprovações de cumprimento do anfitrião necessárias.

- Os adaptadores sem fios Intel® destinam-se apenas a OEM e a integradores anfitriões.
- A Autorização de Subsídio da FCC ao adaptador sem fios Intel® descreve todas as condições limitadas de aprovação modular.
- Os adaptadores sem fios Intel® têm de ser utilizados com um ponto de acesso aprovado para o país onde são utilizados.
- Os OEM, integradores ou outros terceiros não têm permissão para alterar ou modificar os adaptadores sem fios Intel®. A autorização de utilização do adaptador será considerada nula caso os OEM, integradores ou outros terceiros realizem quaisquer alterações ou modificações aos adaptadores sem fios Intel®.

### Tipo e ganhos de antena

Apenas devem ser utilizadas com os adaptadores sem fios da Intel® antenas do mesmo tipo e com ganho igual ou inferior a 3 dBi para a banda de 2,4 GHz e 5 dBi para a banda de 5 GHz. A utilização de outros tipos de antena e/ou antenas com ganho superior poderá necessitar de autorização adicional. A antena de banda dupla seguinte, que se aproxima bastante dos limites acima, foi utilizada para fins de teste:

Tipo de antena | Localização das antenas (Principal/Auxiliar) | Ganho de pico de 2,4 GHz em dBi* | Ganho de pico de 5,2GHz em dBi* | Ganho de pico de 5,5GHz em dBi* | Ganho de pico de 5,7GHz em dBi*
PIFA | Principal |  |  |  |
Auxiliar | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Todos os ganhos de antena incluem perda de cabo.

### Colocação da antena dentro da plataforma anfitriã

Para assegurar a conformidade com a exposição a RF, a(s) antena(s) utilizada(s) com os adaptadores sem fios Intel® têm de ser instaladas no sistema anfitrião, notebook ou tablet, para que exista uma distância de separação mínima de todas as pessoas, em todos os modos e orientações de funcionamento da plataforma anfitriã, com um cumprimento rigoroso da tabela abaixo. A distância de separação da antena aplica-se à orientação horizontal e vertical da antena, quando instalada no sistema anfitrião.

Adaptador sem fios Intel® | Distância de separação mínima necessária da antena ao utilizador
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Transmissão simultânea de adaptadores sem fios Intel® com outros transmissores integrados ou ligados

Baseado na Base de dados de conhecimentos, número de publicação 616217, da FCC, quando existem vários dispositivos de transmissão instalados num dispositivo anfitrião, deverá ser realizada uma avaliação de transmissão de exposição à radiofrequência para determinar a aplicação necessária e os requisitos de teste. Os integradores OEM têm de identificar todas as combinações possíveis de configurações de transmissão simultâneas para todos os transmissores e antenas instalados no sistema anfitrião. Inclui transmissores instalados no anfitrião como dispositivos móveis (>20 cm de distância do utilizador) e dispositivos portáteis (<20 cm de distância do utilizador). Os integradores OEM devem consultar o artigo KDB 616217 da FCC para obter todos os detalhes de avaliação e determinar se são necessários requisitos de teste adicionais ou aprovação da FCC.

### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulamentares e de segurança que se seguem têm de ser publicados em documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpora um adaptador sem fios Intel®, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O adaptador sem fios Intel® tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de adaptadores sem fios, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas diretrizes por parte do utilizador.

China:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Restrição local sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11e

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correta seleção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

## Adaptadores Intel WiFi que cumprem as normas 802.11n e 802.11ac

A informação contida nesta secção aplica-se aos seguintes produtos:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

Consulte as Especificações para ver as especificações completas dos adaptadores sem fios.

> NOTA: Nesta secção, todas as referências ao "adaptador sem fios" referem-se a todos os adaptadores listados acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informações para o utilizador
- Informações sobre regulamentação
- ID regulamentar
- Informações para os OEM e integradores anfitriões
- Declarações de Conformidade Europeias

### INFORMAÇÕES PARA O UTILIZADOR

### Avisos de segurança

#### Exposição a radiofrequência da FCC, E.U.A.

A FCC, com a sua ação através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia eletromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. O adaptador sem fios cumpre os Limites de Exposição Humana indicados na Parte 2, 15C e 15E das Regras da FCC, juntamente com orientações dos artigos KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. O correto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de adaptadores sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos diretores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de adaptadores sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de adaptadores sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (incluindo este adaptador sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o transmissor tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: O adaptador sem fios não foi concebido para utilização com antenas direcionais de elevado ganho.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da companhias aéreas comerciais podem proibir o funcionamento no ar de dispositivos eletrónicos equipados com dispositivos sem fios de radiofrequência (adaptadores sem fios) porque os sinais podem interferir com instrumentos fundamentais dos aviões.

Atenção: não é permitida a utilização de equipamento de 60 GHz/802.11ad em aviões segundo a norma §15.255 da FCC. Os integradores OEM e anfitriões devem ter esta regra da FCC em consideração em dispositivos anfitriões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com adaptadores sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac

Atenção: devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correta seleção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

#### Interoperabilidade sem fios

O adaptador sem fios foi concebido para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11g compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11n
- Norma IEEE 802.11ac provisória compatível com LAN sem fios
- Certificação Wireless Fidelity, tal como definida pela Wi-Fi Alliance

#### O adaptador sem fios e a sua saúde

O adaptador sem fios, tal como outros dispositivos, emite energia eletromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido pelo adaptador sem fios, no entanto, é inferior à energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O adaptador sem fios funciona dentro das diretrizes encontradas nas recomendações e nas normas de segurança da radiofrequência. Essas normas e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do adaptador sem fios poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações podem incluir:

- Utilização do adaptador sem fios em aviões ou
- Utilização do adaptador sem fios em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de adaptadores sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), deve pedir autorização para utilizar qualquer dispositivo sem fios com o adaptador antes de o ligar.

### INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### E.U.A. - Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Este adaptador sem fios está limitado à utilização interior devido à utilização dos intervalos de frequências de 5,15 a 5,25 GHz e de 5,47 a 5,75 GHz. Não são fornecidos controlos de configuração para os adaptadores sem fios Intel® que permitam qualquer alteração na frequência de funcionamento fora da autorização da FCC para operação nos EUA de acordo com a Parte 15.407 das regras da FCC.

- Os adaptadores sem fios Intel® destinam-se apenas a integradores de OEM.
- Os adaptadores sem fios Intel® não podem estar instalados em partilha de locais com qualquer outro transmissor exceto se aprovado pela FCC.

Este adaptador sem fios cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do adaptador está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o adaptador deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm - ou à distância mínima especificada nas condições da autorização da FCC para o módulo - entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador. Pode encontrar os detalhes das configurações autorizadas em http://www.fcc.gov/oet/ea/ através da introdução do número de ID da FCC no dispositivo.

#### Declaração de Interferência de dispositivos de Classe B

Este adaptador sem fios foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este adaptador sem fios gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fios não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este adaptador sem fios causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena de receção do equipamento que está a sofrer interferências.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fios e o equipamento que está a sofrer interferências.
- Ligue o computador com o adaptador sem fios a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o equipamento que está a sofrer interferências está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O adaptador tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

### Considerações relativas à aprovação de segurança

Este dispositivo foi aprovado relativamente à segurança enquanto componente e destina-se exclusivamente à utilização como parte do equipamento completo, sendo que a aceitação da combinação é determinada pelas entidades reguladoras competentes. Para a instalação, devem ser considerados os seguintes aspetos:

- Deve ser instalado num equipamento anfitrião em conformidade com o requisito UL/EN/IEC 60950-1, 2.ª edição, incluindo as disposições gerais relativas a design de isolamento 1.6.2, especificamente o parágrafo 1.2.6.2 (isolamento à prova de fogo).
- O dispositivo deverá ser alimentado por uma fonte SELV quando instalado no equipamento de utilização final.
- Deverá ser efetuado um teste de resistência ao calor no produto final, em conformidade com o requisito UL/EN/IEC 60950-1, 2.ª edição.

### Baixo conteúdo de halogéneo

Aplicável apenas a retardadores de chama bromados e clorados (BFR/CFR) e PVC no produto final. Os componentes Intel, assim como os componentes adquiridos no conjunto final, estão em conformidade com os requisitos JS-709, e o circuito impresso/substrato está em conformidade com os requisitos da norma IEC 61249-2-21. A substituição de retardantes de chama de halogéneo e/ou PVC poderá não ser melhor para o ambiente.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### União Europeia

A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz serve apenas para utilização no interior.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia. Consulte as Declarações de Conformidade da União Europeia.

#### Declarações de Conformidade da União Europeia

Para consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia para o seu adaptador, siga estes passos.

1. Abra este Web site: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique em "Manual do utilizador."
3. Desloque a página até encontrar o seu adaptador.

Para encontrar informações adicionais sobre regulamentação para o seu adaptador, siga estes passos:

1. Abra este Web site: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique na ligação para o seu adaptador.
3. Clique no Documento de Marcação de Regulamentação relativo ao seu adaptador.

#### Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE)

#### Em conformidade com a Diretiva relativa à restrição de substâncias perigosas (RoHS)

Todos os produtos aqui descritos estão em conformidade com a Diretiva RoHS da União Europeia.

Para questões relacionadas com a Marca CE e o adaptador sem fios, contacte:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japão

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Coreia

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marrocos

A utilização deste produto no canal de rádio 2 (2417 MHz) não está autorizada nas seguintes cidades: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant e Taza.

A utilização deste produto nos canais de rádio 4, 5, 6 e 7 (2425 - 2442 MHz) não está autorizada nas seguintes cidades: Aeroporto Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Paquistão

"MODELO APROVADO PELA PTA"

### Taiwan

第十二條

經型式認識合格之低功率射頻電機. 非經許可， 公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率‵ 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Singapura

### Aprovações de rádio

Para determinar se pode utilizar o dispositivo de redes sem fios num país específico, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo está listado no documento de Orientação Regulatória OEM do fabricante.

### Informações dos Países com Certificação Modular sobre Regulamentações

Está disponível uma lista de países que exigem notas sobre regulamentação. Note que as listas incluem apenas os países que exigem notas e não todos os países certificados. Para encontrar as informações de um país com notas sobre regulamentação para o seu adaptador, siga estes passos:

1. Abra este Web site: http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique na ligação para o seu adaptador.
3. Clique no Documento de Marcação de Regulamentação relativo ao seu adaptador.

## ID regulamentar

Europa: modelos 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7260SDW, 7260NGW, 7260HMW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH, 18260NGW

Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versões anteriores (WiGig)
Potência Máxima
(2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
(2400 – 2483,5 MHz) BLE/Bluetooth | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
(5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
(5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo que opera a 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2. Não é suportado pelos modelos que se seguem: 3160HMW, 3160NGW, 3160SDW, 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 – 64 GHz) modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Devido ao tamanho muito pequeno do 3165D2W/3165NGW (12x16), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 3165D2W, ID da FCC: PD93165D2

> Canadá: modelo 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> Japão:

> Modelo 3165D2W:

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Modelo 3165NGW:

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Coreia: modelo 3165D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: modelo 3165D2W,

> China: modelo 3165D2W, CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa: modelo 3165D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 3165D2W

> Singapura: modelo 3165D2W

> Argentina:

> Modelo 3165D2W,

> Modelo 3165NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Devido ao tamanho muito pequeno do 3168NGW, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> Japão: modelo 3168NGW:

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa: modelo 3168NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Argentina: modelo 3168NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Devido ao tamanho muito pequeno do 7265D2W/7265NGW (12x16), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 7265D2W, ID da FCC: PD97265D2

> Canadá: modelo 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> Japão:

> Modelo 7265D2W:

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Modelo 7265NGW:

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Coreia: modelo 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: modelo 7265D2W,

> China: modelo 7265D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrália: modelo 7265D2W,

> Argentina: modelo 7265D2W,

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Devido ao tamanho muito reduzido do 13100NGW, a marca foi colocada neste manual do produto porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada demasiado pequena para ser legível.

> Europa: modelo 13100NGW

> Versão do software | Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versões anteriores
> Potência Máxima
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx.

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Singapura: modelo 13100NGW

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265

Devido ao tamanho muito reduzido do 17265NGW, a marca foi colocada neste manual do produto porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada demasiado pequena para ser legível.

> Europa: modelo 17265NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versões anteriores (WiGig)
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx.

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Singapura: modelo 17265NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Devido ao tamanho muito reduzido do 8260D2W (12x16), a marca foi colocada neste manual do produto porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada demasiado pequena para ser legível.

> EUA: modelo 8260D2W, ID da FCC: PD98260D2 (ID da FCC sem sufixo "U" indica apenas instalação de fábrica);

> ID da FCC: PD98260D2U (ID da FCC sem sufixo "U" indica instalação do utilizador ou substituição permitida e suportada pela funcionalidade de bloqueio da bios)

> Canadá: modelo 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> Japão: modelo 8260D2W:

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Coreia: modelo 8260D2W, MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwan: modelo 8260D2W,

> China: modelo 8260D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrália: modelo 8260D2W,

> Argentina: modelo 8260D2W,

Devido ao tamanho muito reduzido do 8260NGWH/8260NGW, a marca foi colocada neste manual do produto porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada demasiado pequena para ser legível.

> Japão:

> Modelo 8260NGW:

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Modelo 8260NGWH:

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina: modelo 8260NGWH,

> Argentina: modelo 8260NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Devido ao tamanho muito pequeno do 8265NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 8265NGW,

> - ID da FCC: PD98265NG (ID da FCC sem sufixo "U" indica apenas instalação de fábrica)

> - ID da FCC: PD98265NGU (ID da FCC sem sufixo "U" indica instalação do utilizador ou substituição suportada e permitida pela funcionalidade de bloqueio da BIOS)

> Canadá: modelo 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> Japão: modelo 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> Coreia: modelo 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW,

> Taiwan: modelo 8265NGW,

> China: modelo 8265NGW,

> Europa: modelos 8265NGW, 8265D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx.

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 8265NGW,

> Brasil: modelo 8265NGW: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentina: modelo 8265NGW,

> Singapura: modelo 8265NGW:

> Paquistão: modelo 8265NGW,

> "MODELO APROVADO PELA PTA"

Devido ao tamanho muito pequeno do 8265D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 8265D2W, ID da FCC: PD98265D2

> Canadá: modelo 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> Japão: modelo 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> Coreia: modelo 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W,

> Taiwan: modelo 8265D2W,

> China: modelo 8265D2W,

> Austrália: modelo 8265D2W,

> Brasil: modelo 8265D2W: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentina: modelo 8265D2W,

> Singapura: modelo 8265D2W:

> Paquistão: modelo 8265D2W,

> "MODELO APROVADO PELA PTA"

### Intel® Wireless-AC 9260 (modelo 9260NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9260NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9260NGW, ID da FCC: PD99260NG

> Canadá: modelo 9260NGW, IC: 1000M-9260NG

> Japão: modelo 9260NGW:

> - RF 003-170125

> - TEL D170079003

> Coreia: modelo 9260NGW, MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Taiwan: modelo 9260NGW

> China: modelo 9260NGW

> Europa: modelo 9260NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9260NGW

> Singapura: modelo 9260NGW

### Intel® Wireless-AC 9260 (modelo 9260D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9260D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9260D2WL, ID da FCC: PD99260D2L

> Canadá: modelo 9260D2WL, IC: 1000M-9260D2L

> Japão: modelo 9260D2WL:

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa: modelo 9260D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9260D2WL

> Brasil: modelo 9260D2WL, ANATEL: 05831-17-04423

> Singapura: modelo 9260D2WL

> Argentina: modelo 9260D2WL

> Paquistão: modelo 9260D2WL

> APROVADO PELA PTA: 9.9203/2019

### Intel® Wireless-AC 9461 (modelo 9461NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9461NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9461NGW, ID da FCC: PD99461NG

> Canadá: modelo 9461NGW, IC: 1000M-9461NG

> Japão: modelo 9461NGW:

> - RF 003-170204

> - TEL D170127003

> Coreia: modelo 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Taiwan: modelo 9461NGW

> China: modelo 9461NGW

> Europa: modelo 9461NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9461NGW

> Singapura: modelo 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (modelo 9461D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9461D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9461D2W, ID da FCC: PD99461D2

> Canadá: modelo 9461D2W, IC: 1000M-9461D2

> Japão: modelo 9461D2W:

> - RF 003-170203

> - TEL D170126003

> Coreia: modelo 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Taiwan: modelo 9461D2W

> China: modelo 9461D2W

> Europa: modelo 9461D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9461D2W

> Singapura: modelo 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (modelo 9462NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9462NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9462NGW, ID da FCC: PD99462NG

> Canadá: modelo 9462NGW, IC: 1000M-9462NG

> Japão: modelo 9462NGW:

> - RF 003-170245

> - TEL D170151003

> Coreia: modelo 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Taiwan: modelo 9462NGW

> China: modelo 9462NGW

> Europa: modelo 9462NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9462NGW

> Singapura: modelo 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (modelo 9462D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9462D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9462D2W, ID da FCC: PD99462D2

> Canadá: modelo 9462D2W, IC: 1000M-9462D2

> Japão: modelo 9462D2W:

> - RF 003-170243

> - TEL D170149003

> Coreia: modelo 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Taiwan: modelo 9462D2W

> China: modelo 9462D2W

> Europa: modelo 9462D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9462D2W

> Singapura: modelo 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (modelo 9560NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9560NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9560NGW, ID da FCC: PD99560NG

> Canadá: modelo 9560NGW, IC: 1000M-9560NG

> Japão: modelo 9560NGW:

> - RF 003-170126

> - TEL D170080003

> Coreia: modelo 9560NGW, MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Taiwan: modelo 9560NGW e 9560NGW R:

> China: modelo 9560NGW

> Europa: modelo 9560NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9560NGW

> Singapura: modelo 9560NGW

### Intel® Wireless-AC 9560 (modelo 9560D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9560D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9560D2W, ID da FCC: PD99560D2

> Canadá: modelo 9560D2W, IC: 1000M-9560D2

> Japão: modelo 9560D2W:

> - RF 003-170244

> - TEL D170150003

> Coreia: modelo 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Taiwan: modelo 9560D2W

> China: modelo 9560D2W

> Europa: modelo 9560D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9560D2W

> Singapura: modelo 9560D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (modelo 9560D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9560D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 9560D2WL, ID da FCC: PD99560D2L

> Canadá: modelo 9560D2WL, IC: 1000M-9560D2L

> Japão: modelo 9560D2WL:

> - RF 003-180060

> - TEL D180033003

> Coreia: modelo 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Taiwan: modelo 9560D2WL

> China: modelo 9560D2WL

> Europa: modelo 9560D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 9560D2WL

> Singapura: modelo 9560D2WL

### Intel® Tri-band Wireless AC 18265

Devido ao tamanho muito reduzido do módulo 18265NGW LC, a marca regulamentar foi colocada neste manual do utilizador porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada demasiado pequena para ser legível.

> EUA: modelo 18265NGW, FCC ID: PD918265NG (este módulo destina-se apenas para instalação de fábrica)

> Canadá: modelo 18265NGW, IC: 1000M-18265NG

> Japão: modelo 18265NGW

> Coreia: modelo 18265NGW, MSIP-CRM-INT-18265NGW

> Taiwan: modelo 18265NGW

> China: modelo 18265NGW, CMIIT ID: 2016AJ7066 (M)

> Europa: modelo 18265NGW,

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versões anteriores (WiGig)
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx.

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 18265NGW,

> Brasil: modelo 18265NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapura: modelo 18265NGW,

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Devido ao tamanho muito reduzido do 11000D2W/11000D2W LC, a marca foi colocada neste manual do utilizador porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada demasiado pequena para ser legível.

> EUA: modelo 11000D2W e 11000D2W LC, ID da FCC: PD911000D2

> Canadá: modelo 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> Japão: modelo 11000D2W:

> Coreia: modelo 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwan: modelo 11000D2W e 11000D2W LC,

> China: modelo 11000D2W, ID da CMIIT: 2016DJ0267 (M); modelo 11000D2W LC, ID da CMIIT: 2016DJ0268 (M)

> Europa: modelo 11000D2W

> Versão do software | Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versões anteriores
> Potência Máxima
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx.

> Austrália: modelo 11000D2W,

> Singapura: modelo 11000D2W/11000D2W LC:

### Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Devido ao tamanho muito pequeno do 13110NGW, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 13110NGW, ID da FCC: PD913110NG

> Canadá: modelo 13110NGW, IC: 1000M-13110NG

> Coreia: modelo 13110NGW, R-CRM-INT-13110NGW

> Taiwan: modelo 13110NGW

> Europa: modelo 13110NGW

> Versão do software | Painel de RV Intel® Wireless 4.x
> Potência Máxima
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11ad | 25 dBm EIRP máx.

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Singapura: modelo 13110NGW

### Intel® Wireless Gigabit 11100VR

Devido ao tamanho muito pequeno do 11100D2W, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 11100D2W, ID da FCC: PD911100D2

> Canadá: modelo 11100D2W, IC: 1000M-11100D2

> Coreia: modelo 11100D2W, R-CRM-INT-11100D2W

> Taiwan: modelo 11100D2W

> Europa: modelo 11100D2W

> Versão do software | Painel de RV Intel® Wireless 4.x
> Potência Máxima
> (57 – 64 GHz) modo IEEE802.11ad | 26 dBm EIRP máx.

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo 11100D2W

> Singapura: modelo 11100D2W

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (modelo AX201NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX201NGW, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo AX201NGW, ID da FCC: PD9AX201NG

> Canadá: modelo AX201NGW, IC: 1000M-AX201NG

> Japão: modelo AX201NGW:

> - RF: 003-180232

> - TEL: D180131003

> Coreia: modelo AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Taiwan: modelo AX201NGW

> China: modelo AX201NGW

> Europa: modelo AX201NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo AX201NGW

> Brasil: modelo AX201NGW, ANATEL: 06970-18-04423

> Singapura: modelo AX201NGW

> Argentina: modelo AX201NGW

> Paquistão: modelo AX201NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.9116/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (modelo AX201D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX201D2W, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo AX201D2W, ID da FCC: PD9AX201D2

> Canadá: modelo AX201D2W, IC: 1000M-AX201D2

> Japão: modelo AX201D2W:

> - RF: 003-180233

> - TEL: D180132003

> Coreia: modelo AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Taiwan: modelo AX201D2W

> China: modelo AX201D2W

> Europa: modelo AX201D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo AX201D2W

> Brasil: modelo AX201D2W, ANATEL: 07039-18-04423

> Singapura: modelo AX201D2W

> Argentina: modelo AX201D2W

> Paquistão: modelo AX201D2W

> APROVADO PELA PTA: 9.9115/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (modelo AX201D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX201D2WL, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo AX201D2WL, ID da FCC: PD9AX201D2L

> Canadá: modelo AX201D2WL, IC: 1000M-AX201D2L

> Japão: modelo AX201D2WL:

> - RF: 003-180234

> - TEL: D180133003

> Coreia: modelo AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Taiwan: modelo AX201D2WL

> China: modelo AX201D2WL

> Europa: modelo AX201D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo AX201D2WL

> Brasil: modelo AX201D2WL, ANATEL: 07271-18-04423

> Singapura: modelo AX201D2WL

> Argentina: modelo AX201D2WL

> Paquistão: modelo AX201D2WL

> APROVADO PELA PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (modelo AX200D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX200D2WL, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo AX200D2WL, ID da FCC: PD9AX200D2L

> Canadá: modelo AX200D2WL, IC: 1000M-AX200D2L

> Japão: modelo AX200D2WL:

> - RF: 003-190023

> - TEL: D190022003

> Coreia: modelo AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Taiwan: modelo AX200D2WL

> China: modelo AX200D2WL, CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa: modelo AX200D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo AX200D2WL

> Brasil: modelo AX200D2WL, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapura: modelo AX200D2WL

> Argentina: modelo AX200D2WL

> Paquistão: modelo AX200D2WL

> APROVADO PELA PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (modelo AX200NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX200NGW, a marca foi colocada neste manual do utilizador, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo AX200NGW, ID da FCC: PD9AX200NG

> Canadá: modelo AX200NGW, IC: 1000M-AX200NG

> Japão: modelo AX200NGW:

> - RF: 003-190022

> - TEL: D190021003

> Coreia: modelo AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Taiwan: modelo AX200NGW

> China: modelo AX200NGW, CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa: modelo AX200NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x e versões posteriores
> Potência Máxima
> (2400 – 2483,5 MHz) modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 dBm EIRP máx. (100 mW)
> (2400 – 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP máx. (10 mW)
> (5150 – 5725 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 dBm EIRP máx. (200 mW) A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz é apenas para utilização interna
> (5725 – 5875 MHz) modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx. (25 mW) Para a norma EN 300 440, o dispositivo a operar em 5,8 GHz é considerado um recetor de categoria 2

> Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

> Austrália: modelo AX200NGW

> Brasil: modelo AX200NGW, ANATEL: XXXXXXXXXXXXX

> Singapura: modelo AX200NGW

> Argentina: modelo AX200NGW

> Paquistão: modelo AX200NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.9211/2019

### INFORMAÇÕES PARA OS OEM e INTEGRADORES ANFITRIÕES

As diretrizes descritas no presente documento são fornecidas aos integradores OEM ao instalar adaptadores sem fios Intel® em plataformas anfitriãs, notebooks ou tablets. O cumprimento destes requisitos é necessário para satisfazer as condições de conformidade com as regras da FCC, incluindo relativamente à exposição à radiofrequência. Ao satisfazer todas as diretrizes de instalação e tipos de antenas aqui descritas, os adaptadores sem fios Intel® podem ser incorporados em plataformas anfitriãs, notebook e tablet, sem outras restrições. Se qualquer uma das diretrizes aqui descritas não for cumprida, poderá ser necessária a realização de testes adicionais e/ou a obtenção de aprovação adicional por parte do OEM ou do integrador. O OEM ou o integrador é responsável pela determinação do teste de regulamentação de anfitrião necessários e/ou pela obtenção das aprovações de cumprimento do anfitrião necessárias.

- Os adaptadores sem fios Intel® destinam-se apenas a OEM e a integradores anfitriões.
- A Autorização de Subsídio da FCC ao adaptador sem fios Intel® descreve todas as condições limitadas de aprovação modular.
- Os adaptadores sem fios Intel® têm de ser utilizados com um ponto de acesso aprovado para o país onde são utilizados.
- Os OEM, integradores ou outros terceiros não têm permissão para alterar ou modificar os adaptadores sem fios Intel®. A autorização de utilização do adaptador será considerada nula caso os OEM, integradores ou outros terceiros realizem quaisquer alterações ou modificações aos adaptadores sem fios Intel®.

### Tipo e ganhos de antena

Apenas devem ser utilizadas com os adaptadores sem fios da Intel® antenas do mesmo tipo e com ganho igual ou inferior a 3 dBi para a banda de 2,4 GHz e 5 dBi para a banda de 5 GHz. A utilização de outros tipos de antena e/ou antenas com ganho superior poderá necessitar de autorização adicional. A antena de banda dupla seguinte, que se aproxima bastante dos limites acima, foi utilizada para fins de teste:

Tipo de antena | Localização das antenas (Principal/Auxiliar) | Ganho de pico de 2,4 GHz em dBi* | Ganho de pico de 5,2GHz em dBi* | Ganho de pico de 5,5GHz em dBi* | Ganho de pico de 5,7GHz em dBi*
PIFA | Principal |  |  |  |
Auxiliar | 3,24 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |
*Todos os ganhos de antena incluem perda de cabo.

### Colocação da antena dentro da plataforma anfitriã

Para assegurar a conformidade com a exposição a RF, a(s) antena(s) utilizada(s) com os adaptadores sem fios Intel® têm de ser instaladas no sistema anfitrião, notebook ou tablet, para que exista uma distância de separação mínima de todas as pessoas, em todos os modos e orientações de funcionamento da plataforma anfitriã, com um cumprimento rigoroso da tabela abaixo. A distância de separação da antena aplica-se à orientação horizontal e vertical da antena, quando instalada no sistema anfitrião.

Adaptador sem fios | Distância de separação mínima necessária da antena ao utilizador
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | A confirmar
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11100VR | 8 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 | A confirmar
Intel® Wi-Fi 6 AX200 | A confirmar
* Este adaptador sem fios apenas pode ser instalado em dispositivos móveis (requer uma distância > 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador).

Para adaptadores com a combinação Wi-Fi/Bluetooth, recomenda-se uma distância de pelo menos 5 cm entre as antenas de transmissão no sistema anfitrião, para manter um rácio de separação adequado para a transmissão de Wi-Fi e Bluetooth em simultâneo. Para uma distância inferior a 5 cm, o rácio de separação tem de ser verificado de acordo com o artigo KDB 447498 da FCC para o adaptador específico.

Poderá ser necessário passar por um processo de autorização regulamentar adicional se pretender colocar o (array de antena) RFEM de 60 GHz/802.11ad a menos de 20 cm do utilizador.

### Transmissão simultânea de adaptadores sem fios Intel® com outros transmissores integrados ou ligados

Baseado na Base de dados de conhecimentos, número de publicação 616217, da FCC, quando existem vários dispositivos de transmissão instalados num dispositivo anfitrião, deverá ser realizada uma avaliação de transmissão de exposição à radiofrequência para determinar a aplicação necessária e os requisitos de teste. Os integradores OEM têm de identificar todas as combinações possíveis de configurações de transmissão simultâneas para todos os transmissores e antenas instalados no sistema anfitrião. Inclui transmissores instalados no anfitrião como dispositivos móveis (>20 cm de distância do utilizador) e dispositivos portáteis (<20 cm de distância do utilizador). Os integradores OEM devem consultar o artigo KDB 616217 da FCC para obter todos os detalhes de avaliação e determinar se são necessários requisitos de teste adicionais ou aprovação da FCC.

### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulamentares e de segurança que se seguem têm de ser publicados em documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpora um adaptador sem fios Intel®, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O adaptador sem fios tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de adaptadores sem fios, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas diretrizes por parte do utilizador.

China:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Restrição local sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad.

Atenção: devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correta seleção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições e restrições permitidas no país em questão poderá constituir uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

## Declarações de Conformidade Europeias

Todos os adaptadores mostrados abaixo estão em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/UE da União Europeia.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR
- Intel® Wireless Gigabit 11100VR
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade